**LAÇ BELEDİYESİ**

**2 (İKİ) ADET DAMPERLİ ÇİFT KABİN KAMYONET**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU, TANIMI VE KAPSAM**

**KONU:** Bu teknik şartname LAÇ Belediyesi’nin ihtiyacı için satın alınacak 2 ADET Damperli Çift Kabin Kamyonet tipi aracın teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve diğer hususları konu alır.

**2. ÖZELLİKLER**

**2.1. Genel Özellikler:**

**-**Satın alınacak araçlar en az **2016 model ve üstü** ve ikinci el olacaktır.

-Mevcut kilometresi en fazla 290 bin kilometre olacaktır.

**2.2. Teknik Özellikler:**

**2.2.1. Motor:**

-Motor 4 (dört) silindirli ve dizel olacaktır.

-Motor hacmi 2198 cc olacaktır.

-Motor su soğutmalı olacaktır.

**2.2.2. Şanzıman:**

**-** Şanzıman manuel olacaktır.

**-** Şanzıman en az 5 (beş) ileri ve 1 (bir) geri vitesli olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

**2.2.3. Direksiyon Sistemi:**

- Araçlar sağ direksiyonlu olacaktır.

- Araçlarda rahatlıkla kontrolü sağlayabilecek elektro-hidrolik direksiyon sistemi veya hidrolik direksiyon sistemi veya muadil sistem olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında taahhüt edilecektir.

**2.2.4. Süspansiyon Sistemi:** Araçlara yük taşımaya uygun süspansiyon sistemi olacaktır.

**2.2.5. Fren Sistemi:** Araçlarda ABS fren sistemi veya ABS ve ASR fren sistemi veya ABS ve ASR ve ESP fren sistemi bulunacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından muayene aşamasında üretici / imalatçı firmanın vereceği belge ile belgelendirilecektir. Belgelendirilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

**2.2.6. Lastikler:**

**-** Lastikleri iç lastiksiz (Tubeless) olacaktır.

**-** Lastiklerin imal tarihi aracın teslim tarihinden en fazla 12 (on iki) ay öncesi olacaktır.

**2.2.7. Elektrik Sistemi:**

- Araçların üzerindeki tüm elektrik kabloları, rutubet ve sürtünmeden dolayı aşınmalara karşı izoleli olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

**-** Araçlar aşırı yük ve elektrik kısa devrelerine karşı, sigorta veya termikle korunmalı olacaktır.

**-** Araçlarda radyo olacaktır.

**2.2.8. Aydınlatma:**

Araçların ışıkları KKTC Trafik Tüzüğünde belirtilen far, stop, sinyal, park lambası, geri vites lambası, plaka ve gösterge lambaları ile gerekli diğerleri olacaktır.

**2.2.9. Yolcu Taşıma Kabini:**

Araçlar çift kabinli ve 4 kapılı olacaktır. Yolcu kapasitesi 2+4 veya 1+6 olacaktır. Araç boyutları KKTC Trafik Tüzüğüne uygun ölçülerde olacaktır.

**2.2.10. Yük Taşıma Kabini:**

**-** Araçların kasası her yönden yükleme yapmaya imkân verecektir.

**-** Araçların arka tekerlekleri çift teker olacak.

**2.2.11.** Araçların sürücü kabininde ısıtma (kalorifer) sistemi olacaktır.

**3. ARAÇ AKSESUARLARI:** Her araçta;

**3.1.** Bir adet aracın ağırlığına uygun kriko ve kolu- Aracı düz zeminde kaldırabilecek boyda olacaktır.

**3.2.** Bir adet tekerlek anahtarı ve kolu

**3.3.** Bir adet ilk yardım çantası. (Muhteviyatı ile birlikte) - Yürürlükteki KKTC Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır.

**3.4.**Bir adet 2 kg.’lık dolabilen tipte yangın söndürme cihazı ve hortumu ile püskürtme ağzı.

**3.5.** Ön ve arka çamurluklarda lastik koruyucu olacaktır.