**LAÇ BELEDİYESİ**

**2 (İKİ) ADET TREYLER**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Bu teknik şartname LAÇ Belediyesi’nin ihtiyacı için satın alınacak 2 ADET TREYLER aracın teknik özelliklerini konu alır. Treyler, bir şasinin üzerindeki platforma, iş makinası vb. araçları yükleyerek sevk etmeye yarayan araçlardır.

**1. Genel Özellikler:**

**1.1** Satın alınacak araçlar en az **2008 model** ve üzeri olacaktır.

**1.2** En az 2 adet ve en az 14 ton taşıma kapasiteli ağır hizmet tipi dingil kullanılacaktır.

**1.3** Araçlar çekiciye bağlanmadığı zaman, emniyetle dengede durabilmesi için sağ ve sol tarafta birer adet olmak üzere 2 adet mekanik kriko düzenekli denge ayakları bulunacaktır. Ayaklar oynar tabanlı olacak ve kullanılmadığı zamanlarda yukarı doğru krikosu vasıtasıyla kaldırılabilecektir

**1.4** Aracın arkasında Karayolları Trafik Kanunu’na uygun 2 adet en az 5 fonksiyonlu stop lambası, 2 adet plaka lambası ve 2 adet arka kuyruk lambası olacaktır. Arka stop lambaları görüşü engellemeyecek şekilde sökülebilir tip kafes içerisine alınmış olacaktır.